NJ 9232 GK ¼ (380V) – (R404A) - KAPALI KABİN KONDENSER -AXIAL FAN - GAZ DEPOSU

LİKİT TUTUCU-YAĞ - AYIRICI - POLYESTER YAĞ -  DRAYER - KOMBİNE – PRESOSTAT-  CAPILLARY HORTUM - FAN – KONTROL SWİCİ - ANA SİGORTA  - KONTAKTÖR - KOMPRESÖR KONTAKTÖR DEFROST  -TERMİK  FAZ KORUMA-  ÇİFT PROB DİJİTAL TERMOSTAT

 BEYAZ PLASTİK DİJİTAL KUTUSU-  IŞIKLI ŞALTER  EVAPORATÖR- EVAPARATÖR AXIAL FAN

DEFROST REZİSTANS- DRENAJ RESİSTANS

EXPANSION VALF - ORIFIS